**火炬园园区档案室建设项目询价公告**

佛山火炬创新创业园有限公司就“火炬园园区档案室建设项目”遴选施工单位，欢迎各符合项目要求的单位参与报价。

**一、项目简介**

本项目主要为档案室装修工程，具体内容详见项目工程量清单。

1. **报价要求**

1.本项目最高限价为90001.30元。根据工程量清单进行报价。

2.报价人应具备下列资质：

2.1具有建筑工程施工总承包叁级或以上或具有建筑装修装饰工程专业承包三级或以上。

2.2持有安全生产许可证。

3.报价时递交的资料应包含：公司营业执照、资质证书、安全生产许可证、报价及承诺函和清单报价。

**三、密封及盖章要求**

1.盖章要求：公司营业执照、资质证书、安全生产许可证、报价及承诺函和清单报价等均需加盖公司章。

2.密封要求，以上资料均应用档案袋封装黏贴密封条，并在封口处加盖公章。

**四、视为无效报价的情形**

1.不按本要求函第二点报价要求递交报价资料的。

2.报价时间超出规定时间的。

3.不响应“报价及承诺函”条款的。

4.不按本邀请函第三点进行密封的。

**五、评选方式**

最低价评选办法，若出现报价相同的则以现场随机抽签方式确定维修单位。

**六、递交文件报价时间及地点**

递交报价文件的时间：2020年8月28日17:30分前。

递交报价文件的地点：佛山市禅城区华宝南路13号火炬园D座一楼科技金融综合服务中心（佛山大学科技园）

联系人：卢生：0757—82109663 谢生：0757—82582347

 佛山火炬创新创业园有限公司

招投标工作小组

 2020年8月25日

**报价及承诺函**

**致：佛山火炬创新创业园有限公司**

我方根据贵司的要求，参与以下项目的报价，现为我方作郑重承诺及报价如下：

1. 项目名称：火炬园园区档案室建设项目。
2. 我方对本项目总报价为小写\_\_\_ \_\_\_元，大写\_\_\_\_\_\_元（总价包干，含税费）。
3. 我方承诺在竞得该项目后，将严格按照贵司的要求完成项目工作。
4. 完全认可贵司对该项目服务单位的选择结果，同时清楚理解到仅凭报价或单一竞争优势并非是决定服务资格的唯一依据。
5. 我方已依法健全的财务会计制度、缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购方提交近三个月内的相关缴费证明，以便核查。
6. 我司承诺均已经过认真、严格的审核，其内容已充分表达了我方的真实意愿，没有任何遗漏、虚假、侵权之处，若出现违背诚实信用和商业道德之行为，或因我方行为不当而损害了贵司的合法权益，愿独自承担相应的法律责任。
7. 本承诺函自递交之日起有效期不少于60天，并且一旦双方对该项目确立合同关系后，本承诺效力及范围有效期则相应延长至我方与贵司签订的合同规定的期限和作为合同的补充文件。

承诺方单位名称： （公章）

联系人：

联系电话：

承诺日期： 年 月 日

|  |
| --- |
| **佛山火炬创新创业园有限公司** |
| **档案室装修工程清单** |
| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合计金额 | 备注 |
| 1 | 砌墙 | ㎡ | 58 |  |  | 15公分轻质砖双面批荡 |
| 2 | 百叶窗 | 块 | 3 |  |  | （门上方加装百叶窗含材料及安装1200x600） |
| 3 | 地砖铺贴 | ㎡ | 171 |  |  | "使用“海螺”牌国标32.5R水泥、河沙，采用水泥配沙1:2砌制 800\*800mm 抛光砖（宏宇、新明、东鹏珠等一线品牌） |
| 4 | 地脚线 | m | 53 |  |  | "使用“海螺”牌国标32.5R水泥、河沙，采用水泥配沙1:2砌制800\*100mm 抛光砖 |
| 5 | 刮灰，油乳胶漆 | ㎡ | 411 |  |  | 用多邦牌高效环保防水防霉腻子粉调水制成腻子膏实地情况涂刮3-5遍打磨2遍处理，油工程乳胶漆 |
| 6 | 天花喷黑 | ㎡ | 426 |  |  | 喷黑色乳胶漆 |
| 7 | 强电安装 | ㎡ | 198 |  |  | 使用“联塑”牌国标Ⅰ类家庭专用白色PVC4分绝缘阻燃线管及配件，“珠江电缆”牌国标BVR19芯阻燃型2.5m㎡铜芯线敷设。开关及插座面板8组（室内布线） |
| 8 | 照明灯安装 | 套 | 25 |  |  | LED吊杆大盆灯 |
| 9 | 304不锈锈钢防盗门（双扇） | 樘 | 1 |  |  | 304不锈钢防盗门（含锁、五金配件） |
| 10 | 维修防火门 | 个 | 4 |  |  | 原有防火门修复及锁具更换 |
| 11 | 拉主电源线Φ10㎡ | m | 40 |  |  | 使用“联塑”牌国标Ⅰ类家庭专用白色PVC6分绝缘阻燃线管及配件，“珠江电缆”牌国标BVR19芯阻燃型10m㎡铜芯线敷设。（电井到单元） |
| 12 | 3匹空调柜机 | 台 | 1 |  |  | 购买格力、美的或海尔一线品牌空调，含安装费用 |
| 13 | 空调铜管管 | m | 30 |  |  | 空调铜管，结合3匹柜机 |
| 14 | 配电箱 | 个 | 1 |  |  | 16位强电箱配漏电开关，单极开关 |
| 15 | 应急照明灯 | 盏 | 8 |  |  |  |
| 16 | 安全出口 | 盏 | 3 |  |  |  |
| 17 | 场地清运 | 项 | 1 |  |  | 车运清运 |
| 18 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 19 | 税金 |  |  | 9% |  |  |
| 20 | 合计 |  |  |  |  |  |