**华南知识产权中心办公室维修及配套设施完善项目询价公告**

佛山火炬创新创业园有限公司就“华南知识产权中心办公室维修及配套设施完善项目”遴选施工单位，欢迎各符合项目要求的单位参与报价。

**一、项目简介**

本项目主要为室内装修工程，具体内容详见项目工程量清单。

1. **报价要求**

1.本项目最高限价为￥54543.44元。根据工程量清单进行报价。

2.报价人应具备下列资质：

2.1具有建筑工程施工总承包叁级或以上或具有建筑装修装饰工程专业承包三级或以上。

2.2持有安全生产许可证。

3.报价时递交的资料应包含：公司营业执照、资质证书、安全生产许可证、报价及承诺函和清单报价。

**三、密封及盖章要求**

1.盖章要求：公司营业执照、资质证书、安全生产许可证、报价及承诺函和清单报价等均需加盖公司章。

2.密封要求，以上资料均应用档案袋封装黏贴密封条，并在封口处加盖公章。

**四、视为无效报价的情形**

1.不按本要求函第二点报价要求递交报价资料的。

2.报价时间超出规定时间的。

3.不响应“报价及承诺函”条款的。

4.不按本邀请函第三点进行密封的。

**五、评选方式**

最低价评选办法，若出现报价相同的则以现场随机抽签方式确定维修单位。

**六、递交文件报价时间及地点**

递交报价文件的时间：2020年 9月2日17:30分前。

递交报价文件的地点：佛山市禅城区华宝南路13号火炬园D座一楼科技金融综合服务中心（佛山大学科技园）

联系人：卢生：0757—82109663 谢生：0757—82582347

佛山火炬创新创业园有限公司

招投标工作小组

2020年 8 月27日

**报价及承诺函**

**致：佛山火炬创新创业园有限公司**

我方根据贵司的要求，参与以下项目的报价，现为我方作郑重承诺及报价如下：

1. 项目名称：华南知识产权中心办公室维修及配套设施完善项目。
2. 我方对本项目总报价为小写\_\_\_ \_\_\_元，大写\_\_\_\_\_\_元（总价包干，含税费）。
3. 我方承诺在竞得该项目后，将严格按照贵司的要求完成项目工作。
4. 完全认可贵司对该项目服务单位的选择结果，同时清楚理解到仅凭报价或单一竞争优势并非是决定服务资格的唯一依据。
5. 我方已依法健全的财务会计制度、缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购方提交近三个月内的相关缴费证明，以便核查。
6. 我司承诺均已经过认真、严格的审核，其内容已充分表达了我方的真实意愿，没有任何遗漏、虚假、侵权之处，若出现违背诚实信用和商业道德之行为，或因我方行为不当而损害了贵司的合法权益，愿独自承担相应的法律责任。
7. 本承诺函自递交之日起有效期不少于60天，并且一旦双方对该项目确立合同关系后，本承诺效力及范围有效期则相应延长至我方与贵司签订的合同规定的期限和作为合同的补充文件。

承诺方单位名称： （公章）

联系人：

联系电话：

承诺日期： 年 月 日

**附件：工程量清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **数量** | **单价约** | **合计约** | **项目特征描述** | **备注** |
| 1 | 二楼夹层网格天花拆除 | ㎡ | 18.49 |  |  | 拆除原有旧天花 |  |
| 2 | 扶手拆除及保护 | 项 | 1 |  |  | 将扶手全部拆除并打包保护 |  |
| 3 | 梯级拆除 | ㎡ | 17 |  |  | 将原有损坏木梯级板拆除 |  |
| 4 | 地面保护 | ㎡ | 125 |  |  | 用保护膜保护好地毯及家具 |  |
| 5 | 二楼夹层600\*600铝扣板天花安装安装 | ㎡ | 18.49 |  |  | 600\*600铝扣板天花安装，包含角线，38龙骨及三角龙骨和铝天花 |  |
| 6 | 一楼梯级下方木柜修复 | 项 | 1 |  |  | 木柜背板贴装饰板，柜体用损坏处用木板修复好再补油漆。 |  |
| 7 | 梯级铺贴瓷砖 | 级 | 17 |  |  | 铺贴防滑瓷砖梯级砖1200\*270+140=17级 |  |
| 8 | 梯级安装地脚线 | m | 14 |  |  | 打凿墙面白灰，铺贴瓷砖地脚线 |  |
| 9 | 石膏板天花修补 | 项 | 1 |  |  | 拆除损坏石膏板及轻钢龙骨，再安装轻钢龙骨和石膏板吊顶 |  |
| 10 | 地弹簧拆除及更换 | 个 | 2 |  |  | 打凿原损坏地弹簧，再安装预埋新地弹簧，包含玻璃门的拆装及调试 |  |
| 11 | 安装门禁指纹锁 | 套 | 1 |  |  | 安高思指纹门禁磁力锁（双门），包含门框改造 |  |
| 12 | 吸顶灯安装 | 盏 | 3 |  |  | 一楼办公室天花安装佛山照明24WLED吸顶灯 |  |
| 13 | 二楼夹层安装600\*600LED灯盘安装 | 盏 | 1 |  |  | 夹层天花灯具安装600\*600LED灯 |  |
| 14 | 3匹空调安装 | 台 | 2 |  |  | 3匹空调柜机（格力、美的、海尔） |  |
| 15 | 1.5匹空调安装 | 台 | 1 |  |  | 1.5匹空调挂机（格力、美的、海尔） |  |
| 16 | 室内空调电源线路铺设及安装 | m | 60 |  |  | ZC-BVVR3\*6㎡铜线，包含布管 |  |
| 17 | 空调插座安装 | 个 | 3 |  |  | 16A空调插座含底盒 |  |
| 18 | 空调加装铜管及空调电源线 | m | 50 |  |  | 联系空调主机和分机中间冷气管和电源控制 |  |
| 19 | 墙面装饰板安装 | ㎡ | 30.87 |  |  | 竹炭纤维装饰板，在房间墙面木饰面基础上安装，顶部及地脚位置用装饰线条收口处理。 |  |
| 20 | 涂料及油漆修补 | ㎡ | 55.3 |  |  | 墙面发霉处涂料铲除及整体墙面油漆修复。 |  |
| 21 | 窗户锁 | 套 | 1 |  |  | 二楼窗户更换拉手及锁具 |  |
| 22 | 梯间扶手安装 | 项 | 1 |  |  | 将拆除的楼梯扶手安装在梯级处，含玻璃安装 |  |
| 23 | 空调主机支架 | 对 | 3 |  |  | 空调主机支架 |  |
| 24 | 16位电箱安装 | 个 | 1 |  |  | 含漏电开关及单极开关 |  |
| 25 | 门禁电源线铺设 | m | 20 |  |  | ZC-BVVR3\*2.5㎡铜线，包含布管 |  |
| 26 | 卫生清理和外运 | 项 | 1 |  |  | 现场的卫生及垃圾及时清理外运 |  |
| 小计 | |  |  |  |  |  |  |
| 税金 | | 项 | 1 | 9% |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |